**Pressemitteilung**

Ansprechpartner  
Laura Ley  
  
  
Telefon +49 7931 5490-414  
Telefax +49 7931 5490-90 414  
  
presse@roto-frank.com  
www.roto-dachfenster.de  
  
Bad Mergentheim,   
15. Mai 2019

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

**Roto vereinfacht Auswahl der Verglasungsart**

Fünf Glasarten für alle Dachfenster der Baureihen Designo und RotoQ / Klare Bezeichnung für jeden Einsatzzweck / Schnellere Auswahl und bessere Beratung

**Bad Mergentheim. Roto hat die Auswahl seiner Verglasungsarten für die Dachfenster-Reihen Designo und RotoQ vereinfacht. Profis wählen ab sofort aus fünf Verglasungsarten, die ohne Dopplungen oder Überschneidungen auskommen. Sie sind außerdem nach ihren prägenden Eigenschaften benannt, was die Entscheidung noch sicherer, komfortabler und einfacher gestaltet. Zudem wurden die verschiedenen Glasarten im Sinne der Energieeffizienz und Premiumqualität weiter optimiert.**

Wann ist welche Verglasung die richtige? Je nach Kundenbedarf ist es die Aufgabe der Profis aus dem Dachhandwerk sowie des Fachhandels, passend zu beraten und eine adäquate Dachfenster-Lösung für jeden Raum unter dem Dach zu finden. Um ihnen diese Arbeit zu erleichtern, erhalten sie für die Roto Dachfenster-Baureihen Designo und RotoQ ab sofort fünf Glasarten, die mit selbsterklärenden Benennungen ganz leicht den Kundenbedürfnissen entsprechend auszuwählen sind.

**Zweifach-Verglasung auf einem neuen Level**

Zwei Zweifach-Verglasungsarten finden sich nun im Roto Portfolio. 2fach Comfort wird unter dem Namen „Die Sichere“ geführt. Sie überzeugt in Preis und Leistung und schafft mit Verbundsicherheitsglas innen und ESG-Hagelschutzglas ein Plus an Sicherheit. 2fach Premium trägt den Beinamen „Die Kühle“, da aufgrund der speziellen Hitzeschutz-Beschichtung deutlich weniger Sonnenenergie nach innen dringt; zusätzlich sorgt Schallschutzklasse 3 für ein ruhiges Wohnen und Arbeiten unter dem Dach.

**Dreifach-Verglasung in gewohnter Premiumqualität**

Im Bereich der Dreifach-Verglasung bietet Roto mit 3fach Comfort „Die Klare“ an; die unsichtbare Anti-Tau-Beschichtung reduziert die Kondensatbildung auf der Außenscheibe um bis zu 95 Prozent. 3fach Premium ist „Die Sparsame“, die mit einem Uw-Wert von 0,77 beim RotoQ in Kunststoff besonders energiesparend ist. 3fach Acoustic wiederum ist als „Die Leise“ für geräuschintensive Umgebungen geeignet: Durch die integrierte, lärmisolierende Folie erreicht sie einen Schalldämmwert von bis zu 44 dB und somit Schallschutzklasse 4.

Weitere Informationen: <https://www.roto-dachfenster.de/verglasungen-im-ueberblick.html>

**Über Roto Dach- und Solartechnologie**

Roto Dach- und Solartechnologie (DST) in Bad Mergentheim ist eine von zwei Divisionen innerhalb der Roto Frank AG. Gegründet 1935, hat das Familienunternehmen bis heute seinen Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Mit der Fenster- und Türtechnologie ist dort auch die zweite Division der Roto Gruppe angesiedelt. Rund 1.200 qualifizierte Mitarbeiter bilden das Rückgrat von DST, einem der führenden Hersteller von Dachfenstern. Zum Produktportfolio gehören außerdem Dachfensterausstattung, Dachausstiege und Bodentreppen. Renommierte Auszeichnungen wie „Die beste Fabrik Deutschlands“ für das Stammwerk in Bad Mergentheim oder Bestnoten im Vergleichstest des TÜV Rheinland für die Kunststofffenster RotoQ und Roto Designo R8 unterstreichen die hohe Fertigungs- und Prozessqualität.